**Wood connector**

**Bevestigingssysteem voor houten terrasplanken zonder zichtbare schroeven**

# Technische eigenschappen

* Materiaal : versterkt polypropyleen
* Afmetingen : LONG ± 275x20x10mm

SHORT ± 230x20x10mm



* Kleur : zwart

# Toepassing

* Bevestigingssysteem voor houten terrasplanken zonder zichtbare schroeven.
* SHORT Toepasbaar voor houten terrasplanken met een breedte 140 - 145 mm
* LONG Toepasbaar voor houten terrasplanken met een breedte tot 190mm.

# Plaatsing


* Stap 1 : schroef de wood connector latjes ter hoogte van de keepers aan de onderkant van de terrasplank vast met 2 of 3 Inox schroeven 4 x 25



Inox schroeven 4 x 25

2 per stick bij plankbreedte < 165 3 per stick bij plankbreedte 165 >

* Stap 2 : draai de terrasplank om, schuif de latjes onder de vorige plank, en schroef de wood connector latjes vast aan de keepers.



# Afstand van de onderbalken:

Richtlijn voor de tussenafstand van de onderbalken bij een normale belasting:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 à 22 mm dikke planken | Afstand hart op hart: | 40 cm |
| Vanaf 25 mm dikke planken | Afstand hart op hart: | 50 cm |

# Voordelen:

Geschikt voor plankdiktes vanaf 21 mm, ongeacht het profiel van de planken. Esthetisch gemakkelijk te plaatsen, duurzaam, onveranderlijk.

# Verbruik:

connector: 14 à 19 stuks per m² ( afhankelijk van de breedte van de plank ) Vijzen: Inox vijs Ø 3.5 – 4 , 50 stuks per m²

# Geteste houtsoorten:

Padouk, Ipe, Afrormosia, Tali, teak, afzelia

# Inhoud / verpakking:

100 stuks / doos ( excl vijzen )

Voor meer informatie, contacteer D-eco wood products, Pascal Devolder 0032-495 86 06 13 e-mail: [d-eco@telenet.be](mailto:d-eco@telenet.be)